**Zawór natryskowy**

**TEMPOSOFT 2**

Nr 749870

Czasowy

OPIS

**Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749870**

Czasowy zawór natryskowy do montażu na płycie:

Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 Z½" do zasilania wodą zmieszaną lub zimną . Do płyty lub suchej ścianki o maksymalnej grubości 7mm.

Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ nastawiony na 9 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji. Korpus z litego mosiądzu.


10 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuacjęwody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).



ZALETY

Delikatne uruchamianie System czasowy testowany na ponad 500 000 uruchomień



OPIS TECHNICZNY

**Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2 - Nr 749870**

Przyłącze ½” Technologia Czasowa Wysokość 70 mm Wypływ 9 l/min



Normy i Certyfikaty

Gwarancja



WYJĄTKOWA OKAZJA .

CENA WYPRZEDAŻY : 150 zł netto ( cena katalogowa 309 zł netto )

Dostępna ilość : ok. 10 sztuk

Standardowa wersja z czasem 25 sekund .

Na życzenie także dostępne wersje 7 I 15 sekundowe ( ilość ograniczona )

© DELABIE <http://www.delabie.pl>