# Czasowy zawór umywalkowy , ref. 08010/E

Obraz zawierający przybory kuchenne

Opis wygenerowany przy bardzo wysokim poziomie pewności

Zawór umywalkowy , czasowy do wody zmieszanej lub zimnej , czas pracy 15 sekund ( +/- 5 s.) .

Solidny wyrób produkcji włoskiej . Wypływ zredukowany do maksimum 6 l/min .

W razie potrzeby można strumień regulować zaworkiem kątowym pod umywalką ( nie ma w dostawie ) .

Podłączenie wodne : ½” .

Mocowanie do umywalki : kontra ( nakrętka ) z tworzywa ½” .

Regularna cena : 180 zł netto

Teraz w wyprzedaży : 90 zł netto sztuka

Dostępność : kilkanaście sztuk ( proszę dzwonić i pytać ) .

