**Wpust podłogowy**

Nr 684000

Z sitem

OPIS

**Wpust podłogowy - Nr 684000**

Wpust podłogowy do posadzki glazura lub beton: Przepływ 18 l/min.

Poziom wody 18 mm.

Korpus z mosiądzu 140 x 140 mm.

Sito Inox błyszczący zamocowane 1 śrubą Inox. Osadnik PVC.

Odpływ pionowy Ø40 (należy przewidzieć kolanko do odpływu poziomego).

10 lat gwarancji.

ZALETY

Wandaloodporne sito Inox

OPIS TECHNICZNY

**Wpust podłogowy - Nr 684000**

Wysokość 75 mm Długość 140 mm Szerokość 140 mm Wypływ 18 l/min

Gwarancja

 Wpust może nadawać się do łazienek lub natrysków .

 Korpus z chromowanego mosiądzu ; kratka ( ruszt ) z nierdzewnej stali .

 Cena katalogowa : 256 zł netto

 Cena wyprzedaży : 90 zł netto

 Dostępność : 2 sztuki

 <http://www.delabie.pl>