**Wpust podłogowy**

Nr 684000

Z sitem

OPIS

**Wpust podłogowy - Nr 684000**

Wpust podłogowy do posadzki glazura lub beton: Przepływ 18 l/min.

Poziom wody 18 mm.

Korpus z mosiądzu 140 x 140 mm.

Sito Inox błyszczący zamocowane 1 śrubą Inox. Osadnik PVC.


Odpływ pionowy Ø40 (należy przewidzieć kolanko do odpływu poziomego).

10 lat gwarancji.



ZALETY

Wandaloodporne sito Inox



OPIS TECHNICZNY

**Wpust podłogowy - Nr 684000**

Wysokość 75 mm Długość 140 mm Szerokość 140 mm Wypływ 18 l/min



Gwarancja

Wpust może nadawać się do łazienek lub natrysków .

Korpus z chromowanego mosiądzu ; kratka ( ruszt ) z nierdzewnej stali .

Cena katalogowa : 256 zł netto

Cena wyprzedaży : 90 zł netto

Dostępność : 2 sztuki

<http://www.delabie.pl>