# ZAWÓR KĄTOWY CZASOWY DO NATRYSKU , BINECO ½”

 

Zawór kątowy czasowy BINECO ½” , ref. 77215 to natynkowy zawór przeznaczony do natrysku , do wody zmieszanej , o czasie pracy ok. 25 sekund .

Zawór jest produkcji francuskiej znanej firmy DELABIE , która kilkanaście lat temu przejęła markę BINE – najstarszego francuskiego producenta armatury czasowej .

Można go kompletować z dowolnym natryskiem stałym ( typu rura chromowana + sitko ) lub dowolnym natryskiem przesuwnym , wreszcie w najprostszej aplikacji , po prostu z rączką natryskową z wężem .

Zawór w zależności od wyposażenia montujemy wylotem do góry lub w dół – nie ma to znaczenia dla jego pracy .

Zawór można wyposażyć w wylewkę typu S i stosować jako czasowy zawór do umywalki .

Cena katalogowa zaworów tego typu marki DELABIE : 271 zł netto

CENA zbytu : 77 zł netto

Dostępna ilość : kilkanaście sztuk

Proszę pamiętać , że do zaworu doprowadzamy wodą zimną lub zmieszaną .

Jeśli wodę zmieszaną - to do użytku publicznego można taką operację przeprowadzić wyłącznie za pomocą termostatycznych mieszaczy wody klasy TMV2 lub wyższej .

Posiadamy duży wybór termostatycznych mieszaczy wody . Ich opis na stronie : [www.ultramix.pl](http://www.ultramix.pl)